**北京中筑城文化交流中心**

**筑城培字[2023] 010号**

**关于举办“《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》２０２３年修订版与建筑消防设计疑难问题解读”的培训通知**

各有关单位：

《建筑防火通用规范》GB55037-2022已于2022年12月27日批准发布，自2023年6月1日起实施。本规范为全文强制性工程建设规范，全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。

《建筑防火通用规范》GB55037-2022是强制性工程建设规范体系中的通用技术类规范，是政府规范建设工程市场秩序和进行建筑防火监管的技术依据之一，具有强制约束力，是保障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等方面的控制性底线要求，是政府依法管理、依法履职的技术依据。工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行。

《建筑设计防火规范》２０２３年修订版是在２０１８年版基础上修订的建筑防火设计的具体要求，是《建筑防火通用规范》主要的配套规范。

为满足各地学员学习《建筑防火通用规范》GB55037-2022和《建筑设计防火规范》２０２３年修订版的需求，我单位将举办“《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》２０２３年修订版与建筑消防设计疑难问题解读”的专题培训班。请各单位解决好工学矛盾，积极组织本单位或下属单位有关人员参加。现将有关事项通知如下：

**一、培训时间**

2023年3月12日—3月13日 南京市 （11日报到）

2023年3月18日—3月19日 杭州市 （17日报到）

2023年3月20日—3月21日 合肥市 （19日报到）

**二、参加对象**

建筑设计单位各专业设计人员；消防技术服务机构从业人员；建筑消防设计审图机构从业人员；住建部门消防审查和验收机构人员；消防救援机构防火监督等单位人员；院校消防工程专业师生等。

**三、培训内容**

**（一）**《建筑防火通用规范》简称《通规》、《建筑设计防火规范》２０２３年修订版简称《新建规》主要内容介绍。

**（二）结合建筑防火设计常见疑难问题，讲解如何正确理解和执行**《通规》、《新建规》。

**（三）近期全国各地反映的**《通规》、《新建规》部分爭议问题，结合多位主要起草专家各自意见进行分析讲解。

**（四）讲课部分内容举例：**

**１、**《通规》废止了三十二部防火标准规范的强条，并明确《新建规》等２４部工程建设标准中的强制性条文按《通规》执行。对《通规》没有规定，建筑防火设计又需要的依据如何解决？对石油化工、煤矿井下、核电厂常规岛等８部专项防火设计标准规范中已废止强制性条文是否继续执行？

２、《通规》中许多没有具体规定的定性条文如何执行？例如：

（１）2.1.1 建筑的防火性能和设防标准应与建筑的高度（埋深）、层数、性质、功能用途、火灾危险性等相适应。

问题：如何判断是否相适应？

（2）2.1.2 建筑防火应达到下列目标要求：

    1 保障人身和财产安全及人身健康；

    2 保障重要使用功能，保障生产、经营或重要设施运行的连续性；

3 保护公共利益；
    4 保护环境、节约资源。

问题：如何判断是否达到目标要求？

（3）7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。

问题：什么是疏散通道？疏散通道是否也包含了竖向的疏散楼梯间了？如果包含的话，目前民用建筑规范对于楼梯净高度要求2米，要改成2.1米？

（4）3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外，其他高层公共建筑和占地面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道时，该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。

问题：所有住宅（含多层住宅、坡地住宅、沿山别墅？）都要至少沿建筑一条长边没置消防车道？如何设置？距住宅多远？点式住宅长边如何确定？

 ３建筑平面没计、防火分隔、消防电梯、消防车道、救援窗口、安全疏散、防火分区划分、消防没施没置等防火设计执行《通规》、《新建规》有那些新问题、新变化？防火设计、审查、验收、使用管理要重点注意那些问题？

**四、主讲专家**

高建民教授原来是全国公安消防部队高级职称评委会委员，专业技术大校军衔，技术5级(享受副军级工资待遇），研究生校外导师，多所大学客座教授，曾获全国公安现役部队优秀专业人材一等奖。参加多部国家消防标准的起草或审查，是新建规的主要起草人之一，也是新图示主要审查人之一，是《汽车库，修车库设计防火规范》专家审查组组长。高教授讲课和答疑受到听课人员的广泛好评。

**五、其他事项**

凡参加培训的每位同志须交会务费1980元/人，单位报名7人可免1人培训费；食宿统一安排自愿选择，费用自理。秘书处在开班前3天下发报到通知书告知具体事项。报名后请在开班前将培训费汇入指定账号，以便我处及时确认您的参训资格及后续事宜。将报名表发到邮箱：zcjyone@126.com （请以Word文档形式发送）

联系人：王楠13333136758（微信）

监督电话：010-80807854刘主任

 北京中筑城文化交流中心

二Ο二三年二月

**附件：报名回执表**

**报名回执表**

经研究，我单位选派下列同志参加学习。

|  |
| --- |
| 关于举办“《建筑防火通用规范》、《建筑设计防火规范》２０２３年修订版与建筑消防设计疑难问题解读”讲座的报名回执表 |
| 单位名称 |  |
| 发票邮寄地址 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 姓名 | 性别 | 职务/部门 | 手机 | E-mail | 备注 |
|
|   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |   |  |
| **收款账户** | 户 名: 中技网张家口会展服务有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司张家口万全支行帐 号：0412 0586 0930 0097 625 | **支付方式** |  **微 信 □** **支付宝 □****对公账户 □** |
| **发票类型 （务必填写）** | 单位名称： 纳税人识别号： 地 址 ： 电 话： 开户行： 账 号： **□普通发票，请提供单位名称及纳税人识别号；****□增值税专用发票，请提供单位名称、纳税人识别号、地址、电话及开户行及账号。** |
| **业务员 王楠** |
| **注：此表不够，可自行复制；请以Word文档形式发送到报名邮箱：zcjyone@126.com或微信，联系人：王楠13333136758** |

**注：通过合肥市绿色建筑与勘察设计协会统一报名，可享受8折优惠，联系电话：62655262，邮箱：hflvkan@126.com**